**Ausschreibungstext SANICALL RUFANLAGE**

Gefordert ist eine universell einsetzbare Rufanlage, die alle sicherheitstechnischen

und funktionellen Anforderungen aus der DIN VDE 0834 erfüllt.

Eigenschaften:

Alle Teile der Rufanlage sind in handelsübliche (58er) Schalterdosen einbaubar.

Die Rufanlage ist mit dem Fernnotruf NRT 1 XR V3 von Telegärtner kombinierbar.

Die Rufanlage besteht aus den Teilen

* Rufmodul,
* Zugtaster,
* Abstelltaster,
* Netzteil,
* USV.

1. **Lieferung einer Rufanlage**
2. Lieferung einer Rufanlage gem. DIN VDE 0834 mit den Teilen Rufmodul, Zugtaster, Abstelltasters, Netzteil und USV.

Fabrikat Telegärtner SANICALL oder vergleichbar

\_\_\_\_ Stück EP \_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_