**1** **Telegärtner Elektronik GmbH**

Hofäckerstraße 18

74564 Crailsheim

Telefon +49 (0)7951 4880
Fax +49 (0)7951 48880
info@telegaertner-elektronik.de
[http://www.telegaertner-elektronik.de](http://www.telegaertner-elektronik.de/)

* 1. **SANICALL NOTRUF-PAKET 24/7 PLUS [630501]**

 

Bestehend aus:

SANICALL NOTRUFTELEFON XR [630001]

SANICALL GSM-MODUL AS90  [630011]

SANICALL RUFMODUL [630021]

SANICALL ZUGTASTER  [630022]

SANICALL ABSTELLTASTER [630023]

SANICALL NETZTEIL RM [630024]

SANICALL USV RM [630025]

Merkmale:

- Fernnotruf mit Rufsystem im Aufputz-Gehäuse aus Edelstahl, Kommunikation und Datenaustausch mit der Leitzentrale, Freisprechen.

- Mobilfunkgateway GSM-Modul AS90 mit SIM-Karte zur Datenübertragung und Kommunikation mit der Leitzentrale über Mobilfunk, D1-SIM-Karte von Siwaltec.

- Mobilfunkantenne GAT 1 für GSM-Modul AS90 mit Wandhalterung, wetterfest, 5 Meter Anschlussleitung.

- Rufmodul mit roter LED-Signalleuchte, integriertem potenzialfreien Kontakt.

- Zugtaster mit 2,5 m langer Zugschnur mit rotem Knauf und Beruhigungslicht im Tastergehäuse.

- Abstelltaster mit grüner Abstelltaste.

- Netzteil Unterputz.

Technische Daten:

SANICALL NETZTEIL RM

* Eingangsspannung: AC 230 V~, 50-60 Hz
* Eingangsstrom: 62 mA
* Ausgangsspannung: DC 24 V
* Ausgangsstrom: 250 mA
	+ Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C
	+ Montage: Gerätedosen

SANICALL GSM-MODUL AS90

* Eingangsspannung: AC 230 V, 50 Hz
* Betriebstemperatur: 0 °C bis +40 °C
* Frequenzband: 900 / 1800 MHz
* Schnittstelle: XT-Bus Ausgangsspannung: DC 24 V

Hinweise:

- Für Installation nach DIN VDE 0834 unterbrechungsfreie Spannungsversorgung verwenden.

- Zur Erweiterung des Notrufsets können die Komponenten einzeln nachgekauft werden.

Fabrikat: Telegärtner Elektronik

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:**  | 630501 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:**  |   |

  | St. |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:**  |  €  |

  |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:**  |   |

  |   |